GRACE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Immagine*****Image*** | **Descrizione*****Description*** | **Codice*****Code*** | **Peso Kg*****Weight Kg*** | **Dimensioni cm*****Dimension cm*** | **Materiale*****Material*** | **Quantità*****Quantity*** |
| **Immagine che contiene bianco, serbatoio, bacino idrografico  Descrizione generata automaticamente** | **Lavabo GRACE 60.45**Lavabo 60.45 monoforo. Con foro troppo pieno.Installazione sospesa.***Basin GRACE 60.45****Basin 60.45 cm. Provided with overflow hole.**Wall-hung installation.* | **GRN60BI*****GRN60BI*** | 15 | 60x45x18,5 | Vitreous China |  |
| **Immagine che contiene interni, serbatoio, bianco, bacino idrografico  Descrizione generata automaticamente** | **Lavabo GRACE 55.45**Lavabo 55.45 monoforo. Con foro troppo pieno.Installazione sospesa.***Basin GRACE 55.45****Basin 55.45 cm. Provided with overflow hole.**Wall-hung installation.* | **GRN55BI*****GRN55BI*** | 14 | 55x45x18,5 | Vitreous China |  |
| **Immagine che contiene interni, bianco, serbatoio, bacino idrografico  Descrizione generata automaticamente** | **Lavabo GRACE 50.45**Lavabo 50.45 monoforo. Con foro troppo pieno.Installazione sospesa.***Basin GRACE 50.45****Basin 50.45 cm. Provided with overflow hole.**Wall-hung installation.* | **GRN50BI*****GRN50BI*** | 14 | 50x45x18,5 | Vitreous China |  |
| Immagine che contiene interni, parete, bacino idrografico  Descrizione generata automaticamente | **Colonna a terra**Colonna a terra 16,5.18 h68***Floor mounted pedestal****Floor mounted pedestal 16,5.18 h68* | **GRN05BI*****GRN05BI*** | 12 | 16,5x18x68 | Vitreous China |  |
| Immagine che contiene parete, interni, toeletta  Descrizione generata automaticamente | **Colonna sospesa**Colonna a terra 28.19 h32,5***Souspended pedestal****Floor mounted pedestal 28.19 h32,5* | **GRSN5BI*****GRSN5BI*** | 10 | 28x19x32,5 | Vitreous China |  |
|  | **Lavabo GRACE 45.36**Lavabo 45 monoforo. Con foro troppo pieno.Installazione sospesa.***Basin GRACE 45.36****Basin 45.36 cm. Provided with overflow hole.**Wall-hung installation.* | **GR045BI*****GR045BI*** | 12 | 45x36x19 | Vitreous China |  |
| Immagine che contiene interni, sedile  Descrizione generata automaticamente | **Piletta in ceramica Up&Down**Piletta up & down con tappo in ceramica***Push open valve drain****Push open valve drain with ceramic top* | **FI012BI*****FI012BI*** | 0,5 |  |  |  |
| Immagine che contiene utensile da cucina, bidone, elettrodomestico  Descrizione generata automaticamente | **Piletta cromata Up&Down**Piletta up & down con tappo cromato***Push open valve drain****Push open chromed valve drain* | **FI012CR*****FI012CR*** | 0,5 |  |  |  |
| Immagine che contiene utensiledimetallo  Descrizione generata automaticamente | **Sifone tondo**Sifone tondo in ottone cromato da 1” 1/4.***Siphon****Chromium-plated siphon round shape 1”1/4* | **RA051CR*****RA051CR*** | 0,5 |  |  |  |
| Immagine che contiene testo  Descrizione generata automaticamente | **Sifone quadro**Sifone quadro in ottone cromato da 1” 1/4.***Siphon****Chromium-plated siphon, square shape 1”1/4* | **SF051CR*****SF051CR*** | 0,5 |  |  |  |
| Immagine che contiene interni, toeletta  Descrizione generata automaticamente | **Vaso sospeso GRACE 52.36 SENZABRIDA®**Vaso sospeso SENZABRIDA® 52.36 cm. Scarico medio < 3 Lt. Fissaggi inclusi.***Wall-hung WC GRACE 52.36 no rim****Wall-hung WC No rim 52.36 h36 cm. Average drain < 3 Ltr. Fixing kit included* | **GRS03BI****GRS03BI** | 25 | 52.36 h36cm | Vitreous China |  |
|  | **Coprivaso rimovibile** Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale | **GR021BI** | 2 |  | Duroplast |  |
|  | **Coprivaso rimovibile** Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata***Removable seat-cover*** ***soft-close****Removable duroplast seat-cover with soft-closing system* | **GR022BI*****GR022BI*** | 2 |  | Duroplast |  |
|  | **Staffa di fissaggio**Staffa di fissaggio a “L”(Barra filettata ø 12).***Fixing brackets for W/H sanitary****Fixing brackets for W/H sanitary (Theadrer bar ø 12)* | **FI002*****FI002*** | 2,5 |  |  |  |
|  | **Protezione**Protezione antiurto e acustica.***Protection****Acoustic and crash protection* | **PU001*****PU001*** | 0,2 |  |  |  |
| Immagine che contiene telescopio  Descrizione generata automaticamente | **Riduttore flusso di scarico**Riduttore flusso di scarico***Flow reductor****Flow reductor* | **VA132*****VA132*** |  |  |  |  |
| Immagine che contiene interni, serbatoio, bacino idrografico  Descrizione generata automaticamente | Bidet sospeso monoforo 52.36 h31 cm. Fissaggi inclusi*Wall-hung bidet one hole 52.36 h 31 cm. Fixing kit included* | **GRS10BI** | 19 | 52.36 h31 | Vitreous China |  |
| Immagine che contiene interni, sedile  Descrizione generata automaticamente | **Piletta in ceramica Up&Down**Piletta up & down con tappo in ceramica***Push open valve drain****Push open valve drain with ceramic top* | **FI012BI*****FI012BI*** | 0,5 |  |  |  |
| Immagine che contiene utensile da cucina, bidone, elettrodomestico  Descrizione generata automaticamente | **Piletta cromata Up&Down**Piletta up & down con tappo cromato***Push open valve drain****Push open chromed valve drain* | **FI012CR*****FI012CR*** | 0,5 |  |  |  |
|  | **Staffa di fissaggio**Staffa di fissaggio a “L”(Barra filettata ø 12).***Fixing brackets for W/H sanitary****Fixing brackets for W/H sanitary (Theadrer bar ø 12)* | **FI002*****FI002*** | 2,5 |  |  |  |
|  | **Protezione**Protezione antiurto e acustica.***Protection****Acoustic and crash protection* | **PU001*****PU001*** | 0,2 |  |  |  |
| Immagine che contiene toeletta  Descrizione generata automaticamente | **Vaso a terra GRACE 52.36 SENZABRIDA® Multi**Vaso a terra SENZABRIDA® 52.36 cm. Scarico medio < 3 Lt. Fissaggi inclusi.***Floor-mounted WC GRACE 52.36 no rim Multi****Floor-mounted WC No rim 52.36. Average drain < 3 Ltr. Fixing kit included* | **GR003BI****GR003BI** | 26 | 52.36 h43cm | Vitreous China |  |
|  | **Coprivaso rimovibile** Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale | **GR021BI** | 2 |  | Duroplast |  |
|  | **Coprivaso rimovibile** Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata***Removable seat-cover*** ***soft-close****Removable duroplast seat-cover with soft-closing system* | **GR022BI*****GR022BI*** | 2 |  | Duroplast |  |
|  | **Curva tecnica**Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 6 a 9 cm.***Elbow pipe****Elbow pipe for floor drain. Adjustable 6/9 cm* | **VA092*****VA092*** | 0,3 | Ø 11 |  |  |
|  | **Curva tecnica**Curva tecnica per lo scarico a pavimento regolabile da 10 a 12 cm ***Elbow pipe****Elbow pipe for floor drain. Adjustable 10/12* | **VA093*****VA093*** | 0,3 | Ø 10 |  |  |
| Immagine che contiene nero, luce  Descrizione generata automaticamente | **Curva tecnica**Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 13 a 18 cm.***Elbow pipe****Elbow pipe for floor drain. Adjustable 13/18 cm* | **VA094*****VA094*** | 0,3 |  |  |  |
|  | **Raccordo eccentrico**Raccordo eccentrico per carico acqua cm. 38,5 o 35,5***Eccentric pipe****Eccentric pipe for wall inlet 35,5/38,5 cm* | **VA086*****VA086*** | 0,1 |  |  |  |
|  | **Raccordo a parete**Raccordo per scarico a parete cm. 35***Pipe****Pipe for wall drain 35 cm* | **VA076*****VA076*** | 0,3 | Ø 10 |  |  |
| Immagine che contiene telescopio  Descrizione generata automaticamente | **Riduttore flusso di scarico** Riduttore flusso di scarico.***Flow Reductor****Flow Reductor* | **VA132*****VA132*** |  |  |  |  |
| Immagine che contiene toeletta  Descrizione generata automaticamente | **Bideta terra GRACE 52.36** Bidet a terra 52.36 cm. Multi, installazione filo parete. Completo di fissaggi***Floor-mounted Bidet GRACE 52.36****Floor-mounted Bidet 52.36. Multi, back to wall installation. Fixing kit included* | **GR012BI****GR012BI** | 25 | 52.36 h43cm | Vitreous China |  |
| Immagine che contiene interni, sedile  Descrizione generata automaticamente | **Piletta in ceramica Up&Down**Piletta up & down con tappo in ceramica***Push open valve drain****Push open valve drain with ceramic top* | **FI012BI*****FI012BI*** | 0,5 |  |  |  |
| Immagine che contiene utensile da cucina, bidone, elettrodomestico  Descrizione generata automaticamente | **Piletta cromata Up&Down**Piletta up & down con tappo cromato***Push open valve drain****Push open chromed valve drain* | **FI012CR*****FI012CR*** | 0,5 |  |  |  |