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RELAIS
	Immagine
	Descrizione
	Codice.Var
	Peso Kg
	Dimensioni cm
	Materiale
	Quantità

	[image: image1.emf]
	Lavabo RELAIS 120.53
Lavabo 120 monoforo predisposto a tre fori diaframmati.

Con foro troppo pieno. Installazione sospesa.

Completo di fissaggi.

Basin 120cm one hole, arranged for three tap holes.

Provided with overflow. Wall-hung installation hole.

Fixing kit included.
	RE120.BI
	36
	120x53
	Fire Clay
	

	
	Portasciugamani cromato
Porta asciugamani in ottone cromato

Brass chromium-plated towel rail.
	PL120CR
	2,2
	112x13x10
	
	

	
	Portasciugamani dorato
Porta asciugamani in ottone dorato

Brass golden-plated towel rail.
	PL120OR
	2,2
	112x13x10
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	Colonna a terra
Colonna a terra

Floor mounted pedestal.
	RE005.BI
	12
	28x20 h71
	Fire Clay
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	Colonna sospesa

Colonna sospesa

Wall-hung pedestal.
	RES05.BI
	10
	28x33 h40
	Vitreous China
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	Struttura 120 a terra bianco lucido .
Struttura 120 a terra bianco lucido.
Floor mounted structure 120 cm shiny white finish.
	ST120BI
	52
	113x50x85
	
	

	
	Ripiano sottolavabo in vetro
Ripiano sottolavabo in vetro extrachiaro temperato

Extra-bright tempered glass counter top.
	RI120VE
	9
	108x41x1
	
	

	[image: image5.emf]
	Struttura 120 a terra nero lucido.
Struttura 120 a terra nero lucido.
Floor mounted structure 120 cm shiny black finish.
	ST12NE
	52
	113x50x85
	
	

	
	Ripiano sottolavabo in vetro
Ripiano sottolavabo in vetro extrachiaro temperato

Extra-bright tempered glass counter top.
	RI120VE
	9
	108x41x1
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	Struttura 120 a terra cromata 

Struttura 120 a terra cromata 

Chromium-plated floor mounted structure 120 cm

	ST120CR
	52
	113x50x85
	
	

	
	Ripiano sottolavabo in vetro
Ripiano sottolavabo in vetro extrachiaro temperato

Extra-bright tempered glass counter top.
	RI120VE
	9
	108x41x1
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	Lavabo RELAIS 100.53
Lavabo 100 monoforo predisposto a tre fori diaframmati.

Con foro troppo pieno. Installazione sospesa.

Completo di fissaggi.

Basin 100 cm one hole, arranged for three tap holes.

Provided with overflow. Wall-hung installation hole.

Fixing kit included.
	RE100.BI
	29
	100x53
	Vitreous China
	

	
	Portasciugamani cromato
Porta asciugamani in ottone cromato

Brass chromium-plated towel rail.
	PL100CR
	1,9
	92x13x10
	
	

	
	Portasciugamani dorato
Porta asciugamani in ottone dorato

Brass golden-plated towel rail.
	PL100OR
	1,9
	92x13x10
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	Colonna a terra
Colonna a terra

Floor mounted pedestal.
	RE005.BI
	12
	28x20 h71
	Fire Clay
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	Colonna sospesa
Colonna sospesa

Wall-hung pedestal.
	RES05.BI
	10
	28x33 h40
	Vitreous China
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	Struttura 100 a terra bianco lucido 
Struttura 100 a terra bianco lucido.

Floor mounted structure 100 cm shiny white finish.

	ST100BI
	44
	93x50x86
	
	

	
	Ripiano sottolavabo in vetro
Ripiano sottolavabo in vetro extrachiaro temperato

Extra-bright tempered glass counter top.
	RI100VE
	7,4
	88x41x1
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	Struttura 100 a terra nero lucido 
Struttura 100 a terra nero lucido.

Floor mounted structure 100 cm shiny black finish.

	ST100NE
	44
	93x50x86
	
	

	
	Ripiano sottolavabo in vetro
Ripiano sottolavabo in vetro extrachiaro temperato

Extra-bright tempered glass counter top.
	RI100VE
	7,4
	88x41x1
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	Struttura 100 a terra cromata 

Struttura 100 a terra cromata Chromium-plated floor mounted structure 100 cm.

	ST100CR
	44
	93x50x86
	
	

	
	Ripiano sottolavabo in vetro
Ripiano sottolavabo in vetro extrachiaro temperato

Extra-bright tempered glass counter top.
	RI100VE
	7,4
	88x41x1
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	Lavabo RELAIS 80.53
Lavabo 80 monoforo predisposto a tre fori diaframmati.

Con foro troppo pieno. Installazione sospesa.

Completo di fissaggi.

Basin 80 cm one hole, arranged for three tap holes.

Provided with overflow. Wall-hung installation hole.

Fixing kit included.
	RE080.BI
	27
	80x53
	Fire Clay
	

	
	Portasciugamani cromato
Porta asciugamani in ottone cromato

Brass chromium-plated towel rail.
	PL080CR
	1,5
	72x13x10
	
	

	
	Portasciugamani dorato
Porta asciugamani in ottone dorato

Brass chromium-plated towel rail.
	PL080OR
	1,5
	72x13x10
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	Colonna a terra
Colonna a terra

Floor mounted pedestal.
	RE005.BI
	12
	28x20 h71
	Fire Clay
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	Colonna sospesa

Colonna sospesa

Wall-hung pedestal.
	RES05.BI
	10
	28x33 h40
	Vitreous China
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	Struttura 80 a terra bianco lucido 

Struttura 80 a terra bianco lucido.

Floor mounted structure 80cm shiny white finish.

	ST080BI
	41
	73x50x86
	
	

	
	Ripiano sottolavabo in vetro

Ripiano sottolavabo in vetro extrachiaro temperato

Extra-bright tempered glass counter top.
	RI080VE
	5,7
	68x41x1
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	Struttura 80 a terra nero lucido 

Struttura 80 a terra nero lucido.

Floor mounted structure 80 cm shiny black finish.
	ST080NE
	41
	73x50x86
	
	

	
	Ripiano sottolavabo in vetro
Ripiano sottolavabo in vetro extrachiaro temperato

Extra-bright tempered glass counter top.
	RI080VE
	5,7
	68x41x1
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	Struttura 80 a terra cromata Struttura 80 a terra cromata 

Chromium-plated floor mounted structure 80cm.

	ST080CR
	41
	73x50x86
	
	

	
	Ripiano sottolavabo in vetro
Ripiano sottolavabo in vetro extrachiaro temperato

Extra-bright tempered glass counter top.
	RI080VE
	5,7
	68x41x1
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	Lavabo RELAIS 70.53
Lavabo 70 monoforo predisposto a tre fori diaframmati.

Con foro troppo pieno. Installazione sospesa.

Completo di fissaggi.

Basin 70cm one hole, arranged for three tap holes.

Provided with overflow. Wall-hung installation hole.

Fixing kit included.
	RE070.BI
	23
	70x53
	Vitreous China
	

	
	Portasciugamani cromato
Porta asciugamani in ottone cromato

Brass chromium-plated towel rail.
	PL070CR
	1,3
	62x13x10
	
	

	
	Portasciugamani dorato
Porta asciugamani in ottone dorato

Brass chromium-plated towel rail.
	PL070OR
	1,3
	62x13x10
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	Colonna a terra
Colonna a terra

Floor mounted pedestal.
	RE005.BI
	12
	28x20 h71
	Fire Clay
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	Colonna sospesa
Colonna sospesa

Wall-hung pedestal.
	RES05.BI
	10
	28x33 h40
	Vitreous China
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	Struttura 70 a terra bianco lucido 

Struttura 70 a terra bianco lucido.

Floor mounted structure 70cm shiny white finish, 

	ST070BI
	36,5
	63x50x86
	
	

	
	Ripiano sottolavabo in vetro
Ripiano sottolavabo in vetro extrachiaro temperato

Extra-bright tempered glass counter top.
	RI070VE
	5
	58x41x1
	
	

	[image: image23.emf]
	Struttura 70 a terra nero lucido 
Struttura 70 a terra nero lucido.

Floor mounted structure 70 cm shiny black finish.

	ST070NE
	36,5
	63x50x86
	
	

	
	Ripiano sottolavabo in vetro
Ripiano sottolavabo in vetro extrachiaro temperato

Extra-bright tempered glass counter top.
	RI070VE
	5
	58x41x1
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	Struttura 70 a terra cromata 
Struttura 70 a terra cromata 

Chromium-plated floor mounted structure 70cm.

	ST070CR
	36,5
	63x50x86
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	Lavabo ad incasso RELAIS 60.40 bianco lucido
Lavabo ad incasso. Senza foro troppo pieno.

Recessed basin cm 60 not provided with overflow hole

shiny white finish.
	RE060.BI
	12
	60x40 h15
	Fire Clay
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	Lavabo da appoggio RELAIS 60.40 bianco lucido
Lavabo da appoggio. Senza foro troppo pieno.

Sit-on basin cm 60 not provided with overflow hole

shiny white finish.

	RE061.BI
	12
	60x40 h15
	Fire Clay
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	Lavabo ad incasso RELAIS 60.40 oro
Lavabo ad incasso. Senza foro troppo pieno.

Recessed basin cm 60 not provided with overflow hole

shiny gold finish.
	RE060.OR
	12
	60x40 h15
	Fire Clay
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	Lavabo da appoggio RELAIS 60.40 oro
Lavabo da appoggio. Senza foro troppo pieno.

Sit-on basin cm 60 not provided with overflow hole

shiny gold finish.
	RE061.OR
	12
	60x40 h15
	Fire Clay
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	Lavabo ad incasso RELAIS 60.40 platino
Lavabo ad incasso. Senza foro troppo pieno.

Recessed basin cm 60 not provided with overflow hole

shiny platinum finish.
	RE060.PL
	12
	60x40 h15
	Fire Clay
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	Lavabo da appoggio RELAIS 60.40 platino
Lavabo da appoggio. Senza foro troppo pieno.

Sit-on basin cm 60 not provided with overflow hole

shiny platinum finish.
	RE061.PL
	12
	60x40 h15
	Fire Clay
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	Piano 120
Piano cm 120 

Basin counter top cm 120, 

bianco lucido/shiny white

nero lucido/ shiny black
	ST060BI
ST060NE
	43

43
	120x53 h88

120x53 h88
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	Lavabo monolito RELAIS
bianco lucido scarico a parete

Lavabo monolito bianco lucido free standing

per scarico a parete. Senza foro troppo pieno.

Free standing monolith basin with wall drain, not provided

with overflow hole shiny white finish


	REM60.BI
	46
	60x40 h85
	Fire Clay
	

	
	Lavabo monolito RELAIS
bianco lucido scarico a pavimento

Lavabo monolito bianco lucido free standing per

scarico a pavimento. Senza foro troppo pieno.

Completo di sistema di scarico.

Free standing monolith basin floor drain, not provided with

overflow hole shiny white finish.
	REM61.BI
	46
	60x40 h85
	Fire Clay
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	Lavabo monolito RELAIS
oro scarico a parete

Lavabo monolito oro free standing per scarico a parete.

Senza foro troppo pieno.

Free standing monolith basin with wall drain, not provided

with overflow hole shiny gold finish.
	REM60.OR
	46
	60x40 h85
	Fire Clay
	

	
	Lavabo monolito RELAIS
oro scarico a pavimento

Lavabo monolito oro free standing per scarico a

pavimento. Senza foro troppo pieno.

Completo di sistema di scarico.

Free standing monolith basin floor drain, not provided with

overflow hole shiny gold finish.
	REM61.OR
	46
	60x40 h85
	Fire Clay
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	Lavabo monolito RELAIS
platino scarico a pavimento

Lavabo monolito platino free standing per scarico

a pavimento. Senza foro troppo pieno.

Completo di sistema di scarico.

Free standing monolith basin floor drain, not provided with

overflow hole shiny platinum finish.
	REM60.PL
	12
	60x40 h85
	Fire Clay
	

	
	Lavabo monolito RELAIS
platino scarico a pavimento

Lavabo monolito platino free standing per scarico

a pavimento. Senza foro troppo pieno.

Completo di sistema di scarico.

Free standing monolith basin floor drain, not provided with

overflow hole shiny platinum finish.
	REM61.PL
	12
	60x40 h85
	Fire Clay
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	Vaso sospeso RELAIS 56.36
Vaso sospeso con sistema di fissaggio nascosto laterale.

Scarico 4,5 / 3 Lt.

Wall-hung pan provided with lateral hidden fixing system.

Drain 4,5 / 3 Lt.
	RES02.BI
	21
	56x36
	Vitreous China
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	Coprivaso chiusura tradizionale
Coprivaso in termoindurente cerniere cromate

Thermo-setting seat-cover with chromium-plated

hinges.
	RE019BI
	3
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	Coprivaso chiusura soft close

Coprivaso in termoindurente chiusura rallentata

Thermo-setting seat-cover with soft-closing system.
	RE020BI
	3
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	Staffa

Staffa di fissaggio a “L”

Fixing brackets for W/H sanitary.
	FI002
	2,5
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	Protezione

Protezione antiurto e acustica

Acoustic and crash protection
	PU001
	0,2
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	Riduttore flusso di scarico

Riduttore flusso di scarico 

Flow reductor 
	VA132
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	Bidet sospeso RELAIS 56.36
Bidet sospeso monoforo con sistema di fissaggio nascosto.

Wall-hung bidet one hole provided with hidden fixing

system.
	RES09.BI
	21
	56x36
	Vitreous China
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	Staffa

Staffa di fissaggio a “L”

Fixing brackets for W/H sanitary.
	FI002
	2,5
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	Protezione

Protezione antiurto e acustica

Acoustic and crash protection
	PU001
	0,2
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	Vaso a terra RELAIS 56.36
Vaso a terra scarico a parete. Trasformabile a pavimento

tramite la curva tecnica VA079 fornita a richiesta.

Installazione filo parete. Scarico 4,5 / 3 Lt.

Completo di fissaggi.

Floor mounted pan with wall drain, turning into floor drain

by means of the PVC pipe cod. VA079 supplied on demand.

Back to wall installation. Drain 4,5 / 3 Lt. Fixing kit included.
	RE001.BI
	26
	56x36x43
	Vitreous China
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	Coprivaso chiusura tradizionale
Coprivaso in termoindurente cerniere cromate

Thermo-setting seat-cover with chromium-plated

hinges.
	RE019BI
	3
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	Coprivaso chiusura soft close

Coprivaso in termoindurente chiusura rallentata

Thermo-setting seat-cover with soft-closing system.
	RE020BI
	3
	
	
	

	
	Curva tecnica

Curva tecnica per lo scarico a pavimento

Elbow pipe for floor drain.
	VA079
	0,3
	Ø10
	
	

	
	Raccordo a parete

Raccordo per scarico a parete cm. 35

Pipe 35cm for wall drain.
	VA076
	0,3
	Ø10
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	Riduttore flusso di scarico

Riduttore flusso di scarico 

Flow reductor
	VA132
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	Bidet a terra RELAIS 56.36
Bidet a terra monoforo. Installazione filo parete.

Completo di fissaggi.

Floor mounted bidet one hole. Back to wall installation.

Fixing kit included.
	RE009.BI
	23
	56x36x43
	Vitreous China
	

	
	Sifone
Sifone installazione facilitata

Easy installation siphon.
	FI016
	0,5
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	VASOMULTI monoblocco RELAIS 63.36
Vaso monoblocco scarico a parete. Trasformabile a

pavimento tramite la curva tecnica VA079 fornita a

richiesta. Scarico 4,5 / 3 Lt. Completo di fissaggi.

Close couple pan with wall drain, turning into floor drain

with by means of the the PVC pipe cod. VA079 supplied on

demand. Drain 4,5 / 3 Lt. Fixing kit included.
	RE003.BI
	29
	63x36x43
	
	

	
	Cassetta monoblocco con batteria Cod. VA 125
Cassetta monoblocco completa di batteria di scarico

VA125. Ingresso acqua posteriore dx.

Close couple cistern provided with discharge mechanism

cod. VA125. Rear RH water inlet.
	RE0083X
	13
	45x38x16
	
	

	
	Cassetta monoblocco con batteria Cod. VA 127
Cassetta monoblocco completa di batteria di scarico

VA127. Ingresso acqua laterale dx/sx.

Close couple cistern provided with discharge mechanism

cod. VA127. Side RH/LH water inlet.
	RE0223X
	13
	45x38x16
	
	

	
	Cassetta monoblocco con batteria Cod. VA 124

Cassetta monoblocco completa di batteria di scarico

VA124. Ingresso acqua dal basso.

Close couple cistern provided with discharge mechanism

cod. VA124. Lower water inlet.
	RE0233X
	13
	45x38x16
	
	

	[image: image50.emf]
	Coprivaso chiusura tradizionale

Coprivaso in termoindurente

Thermo-setting seat-cover.
	RE019BI
	3
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	Coprivaso chiusura soft close

Coprivaso in termoindurente chiusura rallentata

Thermo-setting seat-cover with soft-closing system.
	RE020BI
	3
	
	
	

	
	Curva tecnica

Curva tecnica per lo scarico a pavimento

Elbow pipe for floor drain.
	VA079
	0,3
	Ø10
	
	

	
	Curva tecnica VA077

Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 10 a 20 cm.

Elbow pipe for floor drain. Adjustable 10/20 cm.
	VA077
	0,3
	Ø10
	
	

	
	Curva tecnica VA078

Curva tecnica per scarico pavimento regolabile da 20 a 27 cm.

Elbow pipe for floor drain. Adjustable 20/27 cm.
	VA078
	0,1
	Ø10
	
	

	
	Raccordo a parete

Raccordo per scarico a parete cm. 35

Pipe 35cm for wall drain.
	VA076
	0,3
	Ø10
	
	

	
	
	
	
	
	
	


